**PŘÍLOHA - Podkladová konstrukce keramického fasádního obkladu**

Montáž spodní konstrukce musí být provedena dle dílenském dokumentace pro konkrétně dodaný systém včetně statického posouzení

* Profily základní podkonstrukce musí být namontovány kolmo a v jedné rovině.
* Vzdálenost nosných profilů (šířka profilu ≥ 60 mm) v horizontálním směru musí odpovídat podélnému rastru panelů.
* Délka svislých profilů musí být dělitelná výškou formátu panelu a neměla by překročit výšku patra budovy.
* Tupý spoj profilu za panelem není povolen.
* Ve svislých spárách bude použita černá spárovací páska
* Svorky musí být upevněny alespoň 2 nýty
* rohy budou řešeny pomocí rohové tvarovky

Použití silikonových kaučuků je třeba se naprosto vyhnout, protože silikonové kapaliny segregují a způsobují lepkavé povrchy, na které ulpívají nečistoty.

